Приложение№5
к решению собственника помещений 
на внеочередном общем собрании
собственников помещений проводимом 
в период с 14.10.2026 года по 10.02.2027 
в многоквартирном доме по адресу:
Ленинградская область, г. Мурино,
ул. Шувалова, д. 4 корпус 1


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
монтаж и пуско-наладочные работы общедомовой системы видеонаблюдения (СВН) по адресу: 
г. Мурино ул. Шувалова д. 4 к. 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Монтаж и пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения (далее СВН).
Заказчиком СВН является ООО «КС-СПб»
Подрядчиком СВН является ООО «Кактус».

[bookmark: _GoBack]МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (СВН)
1. Заказчик обеспечивает подключения к сети 220 В. в местах установки шкафов охранного телевидения (подвал, ГРЩ). Кабельные трассы прокладывает Исполнитель. Вводные автоматы предоставляет Заказчик.
2. Изображение СВН выводится на стационарный компьютер в диспетчерскую Заказчика. При желании, возможно подключение монитора отображения. 
3. Месторасположение установленных ранее видеокамер не меняется. Выполняется установка согласно описания:
- Дополнительные видеокамеры 1 шт. на входную группу
4. Кабельные трассы для видеокамер прокладываются с использованием ПВХ гофрированный трубы, в существующих каналах и трубах или открытым способом. Допускается использование существующих кабельных трасс. Крепление ПВХ трубы (в местах использования) осуществляется кабельными стяжками или ПВХ-скобами.
5. 
	№ п/п
	Наименование оборудования и выполняемых работ
	
Кол-во
	Ед. изм.

	
	Оборудование
	
	

	1
	IP-камера HiWatch DS-I252M(B)(2.8 mm)
	1
	шт.

	
	Кабельная продукция и материалы
	
	

	2
	Кабель UTP 4x2x0,5 Cu cat5e
	50
	м



ДОКУМЕНТАЦИЯ
Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:
Паспорта на установленное оборудование.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.
Конструкция системы должна обеспечивать:
Взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
Удобство технического обслуживания и эксплуатации;
Ремонтопригодность;
Защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;
Санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.


 

 	
